<AVRStudio><MANAGEMENT><ProjectName>3DO_Joypad_Adapter_v3.0</ProjectName><Created>21-Dec-2012 10:28:48</Created><LastEdit>09-Oct-2014 12:06:42</LastEdit><ICON>241</ICON><ProjectType>0</ProjectType><Created>21-Dec-2012 10:28:48</Created><Version>4</Version><Build>4, 18, 0, 685</Build><ProjectTypeName>AVR GCC</ProjectTypeName></MANAGEMENT><CODE_CREATION><ObjectFile>firmware\3DO_Joypad_Adapter_v3.0.elf</ObjectFile><EntryFile></EntryFile><SaveFolder>X:\Projets\Retro_Joystick_Adapter_v3.0\3DO_Joypad_Adapter_v3.0\</SaveFolder></CODE_CREATION><DEBUG_TARGET><CURRENT_TARGET></CURRENT_TARGET><CURRENT_PART></CURRENT_PART><BREAKPOINTS></BREAKPOINTS><IO_EXPAND><HIDE>false</HIDE></IO_EXPAND><REGISTERNAMES><Register>R00</Register><Register>R01</Register><Register>R02</Register><Register>R03</Register><Register>R04</Register><Register>R05</Register><Register>R06</Register><Register>R07</Register><Register>R08</Register><Register>R09</Register><Register>R10</Register><Register>R11</Register><Register>R12</Register><Register>R13</Register><Register>R14</Register><Register>R15</Register><Register>R16</Register><Register>R17</Register><Register>R18</Register><Register>R19</Register><Register>R20</Register><Register>R21</Register><Register>R22</Register><Register>R23</Register><Register>R24</Register><Register>R25</Register><Register>R26</Register><Register>R27</Register><Register>R28</Register><Register>R29</Register><Register>R30</Register><Register>R31</Register></REGISTERNAMES><COM>Auto</COM><COMType>0</COMType><WATCHNUM>0</WATCHNUM><WATCHNAMES><Pane0></Pane0><Pane1></Pane1><Pane2></Pane2><Pane3></Pane3></WATCHNAMES><BreakOnTrcaeFull>0</BreakOnTrcaeFull></DEBUG_TARGET><Debugger><Triggers></Triggers></Debugger><AVRGCCPLUGIN><FILES><SOURCEFILE>devdesc.c</SOURCEFILE><SOURCEFILE>main.c</SOURCEFILE><SOURCEFILE>usbdrv\oddebug.c</SOURCEFILE><SOURCEFILE>usbdrv\usbdrv.c</SOURCEFILE><SOURCEFILE>usbdrv\usbdrvasm.S</SOURCEFILE><SOURCEFILE>eeprom.c</SOURCEFILE><SOURCEFILE>3DO.c</SOURCEFILE><HEADERFILE>devdesc.h</HEADERFILE><HEADERFILE>gamepad.h</HEADERFILE><HEADERFILE>usbconfig.h</HEADERFILE><HEADERFILE>usbdrv\oddebug.h</HEADERFILE><HEADERFILE>usbdrv\usbconfig-prototype.h</HEADERFILE><HEADERFILE>usbdrv\usbdrv.h</HEADERFILE><HEADERFILE>fuses.h</HEADERFILE><HEADERFILE>eeprom.h</HEADERFILE><HEADERFILE>eepvars.h</HEADERFILE><HEADERFILE>3DO.h</HEADERFILE></FILES><CONFIGS><CONFIG><NAME>firmware</NAME><USESEXTERNALMAKEFILE>NO</USESEXTERNALMAKEFILE><EXTERNALMAKEFILE></EXTERNALMAKEFILE><PART>atmega328p</PART><HEX>1</HEX><LIST>0</LIST><MAP>0</MAP><OUTPUTFILENAME>3DO_Joypad_Adapter_v3.0.elf</OUTPUTFILENAME><OUTPUTDIR>firmware\</OUTPUTDIR><ISDIRTY>1</ISDIRTY><OPTIONS><OPTION><FILE>ataristyle.c</FILE><OPTIONLIST></OPTIONLIST></OPTION><OPTION><FILE>devdesc.c</FILE><OPTIONLIST></OPTIONLIST></OPTION><OPTION><FILE>main.c</FILE><OPTIONLIST></OPTIONLIST></OPTION><OPTION><FILE>usbdrv\oddebug.c</FILE><OPTIONLIST></OPTIONLIST></OPTION><OPTION><FILE>usbdrv\usbdrv.c</FILE><OPTIONLIST></OPTIONLIST></OPTION><OPTION><FILE>usbdrv\usbdrvasm.S</FILE><OPTIONLIST></OPTIONLIST></OPTION></OPTIONS><INCDIRS><INCLUDE>usbdrv\</INCLUDE></INCDIRS><LIBDIRS/><LIBS/><LINKOBJECTS/><OPTIONSFORALL>-Wall -gdwarf-2 -std=gnu99                                                                                                            -DF_CPU=12000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums</OPTIONSFORALL><LINKEROPTIONS>-Wl,--section-start=.bootloader=0x7800</LINKEROPTIONS><SEGMENTS/></CONFIG></CONFIGS><LASTCONFIG>firmware</LASTCONFIG><USES_WINAVR>1</USES_WINAVR><GCC_LOC>C:\WinAVR-20100110\bin\avr-gcc.exe</GCC_LOC><MAKE_LOC>C:\WinAVR-20100110\utils\bin\make.exe</MAKE_LOC></AVRGCCPLUGIN><IOView><usergroups/><sort sorted="0" column="0" ordername="0" orderaddress="0" ordergroup="0"/></IOView><Files><File00000><FileId>00000</FileId><FileName>3DO.c</FileName><Status>1</Status></File00000><File00001><FileId>00001</FileId><FileName>usbconfig.h</FileName><Status>1</Status></File00001></Files><Events><Bookmarks></Bookmarks></Events><Trace><Filters></Filters></Trace></AVRStudio>
